ТВ тунери и Linux

Инсталация

Софтуер, който се използва

Забавление

Инсталация

Драйверите са модули на Linux ядрото.

Модулите зависят от вида на тунера.

Свързана е с прекомпилация на ядрото.

Повечето Linux дистрибуции пристигат с готово ядро, в която има включена поддръжка за разнообразен хардуер.

Има достатъчно документация по въпроса.

http://www.tldp.org/HOWTO/BTTV.html

Умни помощници

Има програми, които засичат автоматично хардуера и зареждат необходимите модули при стартиране на системата.

Такъв помощник е hotplug

http://linux-hotplug.sourceforge.net/

Hotplug е включен в Линукс дистрибуции-например в Slackware Linux.

Телевизия

Качество или

Отбиване на номера

Телевизия-interlaced

Телевизия-deinterlaced

Телевизия-конкретно

Софтуерът, който позволява това е tvtime

http://tvtime.sourceforge.net

Телевизия-резултат

Телетекст

Телетекстът се явава удобство, като източник на информация.

Необходим софтуер – alevt

http://www.goron.de/~froese

Кръпка за български език

http://dtab.hit.bg/stuff/alevt-1.6.1.rus.diff

Телетекст-резултат

Радио

Източник на информация.

Разпуска нервите, особено при наличие на нервни началници.

Необходим софтуер – GNU Krell Monitors

http://web.wt.net/~billw/gkrellm/gkrellm.html

Радио плъгин GKrellM radio Plugin

http://gkrellm.luon.net/gkrellm-radio.phtml

Радио-настройки

Радио – краен резултат

За почитателите на конзолата

Софтуер, вършещ черната работа :

fbtv

radio

...и двете са от пакета програми xawtv.

http://linux.bytesex.org/xawtv/

За конзолната телевизия е най-добре в ядрото да е включена framebuffer поддръжка.

Подробности от :

http://tldp.org/HOWTO/Framebuffer-HOWTO.html

Конзолна мултимедия - радио

Още за конзолата

Mplayer

mplayer -vo vesa \

-vf pp=lb,eq2 -vc rawyv12 tv:// -tv \

driver=v4l:width=640:height=460: \

input=0:device=/dev/video: \

chanlist=europe-east:channel=R6 -fs

Примамливи възможности

Запис и компресиране на мултимедия в реално време

Примамливи възможности

Запис на видео

Използван софтуер – MPlayer

http://mplayerhq.hu/

Кодеци:

xvid - http://xvid.org

lame mp3 - http://lame.sourceforge.net/

Примамливи възможности

Запис на видео

Настройка на съответната станция.

Стартиране на mencoder (част от MPlayer):

mencoder tv:// -tv \

driver=v4l:width=640:height=480 \

-ovc xvid -xvidencopts bitrate=1300 \

-oac mp3lame -lameopts cbr:br=192 \

-vf pp=lb -o име_на_файл.avi

Примамливи възможности

Запис на радио

Необходим софтуер: ALSA

http://www.alsa-project.org/

Кодек – отново LAME

Примамливи възможности

Запис на радио

Настройка на съответния канал.

Стартиране на записа:

arecord -f cd |lame -b 192 -h -c - име_на_файл.mp3

Подробности

Повече подробности на български език, могат да се открият в раздела статии на следния адрес:

http://www.linux-bg.org

Край

Благодаря за вниманието!

Dafcho Tabakov

2004-04-30T14:29:25